Чек-лист «50 метров от калитки школы»
14 элементов безопасности по ГОСТ и СП · для печати

	☐
	№
	Элемент
	Норматив
	Расстояние/положение

	☐
	1
	Знак 1.23 «Дети» (повторный с табл. 8.2.1)
	ГОСТ Р 52289-2019
	20-30 м до участка в населённом пункте

	☐
	2
	Знак 5.19.1/5.19.2 «Пешеходный переход»
	ГОСТ Р 52289-2019
	по обе стороны от перехода

	☐
	3
	Разметка 1.14.1 «Зебра»
	ГОСТ Р 51256
	на проезжей части пешеходного перехода

	☐
	4
	Знак 1.17 «Искусственная неровность»
	ГОСТ Р 52289-2019
	за 50-100 м до ИДН в населённом пункте

	☐
	5
	Знак 5.20 «Искусственная неровность»
	ГОСТ Р 52289-2019
	у самого ИДН

	☐
	6
	Знак 3.24 «Ограничение 40»
	ГОСТ Р 52289-2019
	на одной опоре с 5.20

	☐
	7
	ИДН-500 (комплект на ширину проезда)
	ГОСТ Р 52605-2006
	за 10-15 м до пешеходного перехода

	☐
	8
	Разметка 1.25 (поперечные «шашечки»)
	ГОСТ Р 51256
	на самом ИДН

	☐
	9
	Световозвращатели на ИДН
	ГОСТ Р 52605-2006
	не менее 15% площади

	☐
	10
	Пешеходное ограждение перильного типа
	ГОСТ Р 52766
	у входа на школьную территорию

	☐
	11
	Освещение (не менее 10 люкс)
	СП 396.1325800.2018
	над пешеходным переходом и ИДН

	☐
	12
	Знак 1.20.1-1.20.3 «Сужение дороги» (если есть)
	ГОСТ Р 52289
	за 50-100 м

	☐
	13
	Антипарковочные столбики
	СП 396.1325800.2018
	вдоль тротуара у школы

	☐
	14
	Велодорожка/велопарковка
	СП 396.1325800.2018
	на школьной территории если есть



Распечатать и пройти по территории с рулеткой (30-40 минут). Если хотя бы один элемент отсутствует — зона не соответствует нормативам.


ООО «ПК Мегаполис», производство дорожной инфраструктуры, Ярославль
Телефон: +7 (4852) 700-494,  8 (499) 408-43-32
Email: zakaz@pkmegapolis.ru     Сайт: pkmegapolis.ru




